Информация для землепользователей

Вниманию населения!

Обращение к гражданам, руководителям предприятий, лесхозов,

сельскохозяйственных и фермерских хозяйств

 В целях обеспечения сохранности электрических сетей и предотвращения несчастных случаев с населением в пределах охранных зон магистральных воздушных линий электропередачи 500кВ и 220кВ (далее - ВЛ), эксплуатируемых филиалом ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» - Магистральные электрические сети Урала, уведомляем о необходимости соблюдения требований «Правил установления охранных зон объектов эпектросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением: Правительства РФ от 24.02.2009 №160.

В охранных зонах воэпушных линий (в каждую сторону от крайних проводов для ВЛ 500кВ - 30 м., для ВЛ 220кВ - 25 м.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям и повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц и в частности:

- производить ловлю рыбы непосредственно под проводами и вблизи ВЛ;

- набрасывать на провода и опоры посторонние предметы, влезать на опоры:

- разводить огонь, а также преднамеренно сжигать солому и другие материалы:

- размешать любые объекты и предметы препятствующие подходам к ВЛ, в том числе

склады и свалки;

- размещать гаражи и стоянки автомобилей;

- устраивать спортивные площадки и площадки для игр;

Так же ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного согласования с эксплуатирующей организацией: - осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев;

- погрузочно-разгрузочные и земляные работы,

- производство каких-либо работ, в том числе вырубка деревьев, проезд машин и

механизмов общей высо гой более 4,5 метров;

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин н оборудования высотой более 4 метров, в том числе связанных с вспашкой земли и поливом.

Помните, что приближение людей и техники на недопустимо близкое расстояние к проводам ВЛ, может привести к несчастным: случаям вследствие воздействия электрического тока высокого напряжения.

При обнаружении неисправностей на линии, а также по вопросам организации работ в охранной зоне ВЛ 500(220) кВ обращаться по адресу: 460048, r. Оренбург, пр. Автоматики, 15. Или по телефонам: ·

Телефон приемной ПАО <~ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС: (3532) 75-39-01. Дежурный: диспетчер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала: 8-800-700-33-59. Дежурный диспетчер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Оренбургское ПМЭС (3532) 75-20-69. 79-75-84.

Помните, что нормальная работа электрических сетей - это свет и тепло в вашем доме, это бесперебойная работа промышленных предприятий и организаций.

Во избежание несчастного случая, не пренебрегайте элементарными правилами поведения и мерами личной предосторожности вблизи воздушных линий электропередач.