**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

п. Белогорский

14.05.2024 № 41-п

О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования Белогорский сельсовет

от 04.05.2016 № 37-п

Рассмотрев протест прокурора Беляевского района от 27.04.2024 № 07-01-2024 на постановление администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 04.05.2016 № 37-п «Об утверждении комиссии по оценке технического состояния дорог и порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области», руководствуясь Приказом Минтранса России от 07.08.2020 № 288 "О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог", постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 04.05.2016 № 37-п «Об утверждении комиссии по оценке технического состояния дорог и порядка проведения оценки технического состояния автомобильных дорог местного значения муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» (в редакции постановления администрации муниципального образования Белогорский сельсовет от 16.11.2020 № 62-п), изложив Приложение № 2 к нему в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального образования Белогорский сельсовет http://белогорский.сельсовет56.рф и в газете «Вестник Белогорского сельсовета»**.**

Глава муниципального образования

Белогорский сельсовет И.В. Карих

Разослано: членам комиссии, прокурору района, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Белогорский сельсовет

от 14.05.2024 № 41-п

Порядок

проведения оценки технического состояния

автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Белогорский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

1. Настоящий Порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог (далее – Порядок) устанавливает правила определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог  местного значения Белогорского сельсовета требованиям технических регламентов, а также иным нормативным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере технического регулирования.

2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится комиссией, созданной администрацией муниципального образования Белогорский сельсовет, на основании результатов обследования и анализа информации о транспортно-эксплуатационных характеристиках автомобильных дорог (далее - обследование). Допускается проведение оценки технического состояния автомобильных дорог на основании результатов обследования, выполненного иными лицами с разрешения администрации муниципального образования Белогорский сельсовет.

3. При оценке технического состояния автомобильных дорог осуществляются следующие виды обследования:

1) первичное обследование, которое проводится один раз в 3 - 5 лет со дня проведения первичного обследования;

2) повторное обследование, которое проводится ежегодно (в год проведения первичного обследования повторное обследование не проводится);

3) приемочное обследование, которое проводится при вводе автомобильной дороги (участка автомобильной дороги) в эксплуатацию после строительства или реконструкции и завершении капитального ремонта или ремонта автомобильной дороги (участка автомобильной дороги).

4. В процессе обследования автомобильных дорог определяются:

1) постоянные параметры и характеристики автомобильной дороги (далее - технический уровень автомобильной дороги):

ширина проезжей части и земляного полотна;

габарит приближения;

длины прямых, величины углов поворотов в плане трассы и величины их радиусов;

протяженность подъемов и спусков;

продольный и поперечный уклоны;

высота насыпи и глубина выемки;

габариты искусственных дорожных сооружений;

состояние элементов водоотвода;

состояние элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

2) переменные параметры и характеристики автомобильной дороги, организации и условий дорожного движения, изменяющиеся в процессе эксплуатации автомобильной дороги (далее - эксплуатационное состояние автомобильной дороги):

продольная ровность и глубина колеи дорожного покрытия;

сцепные свойства дорожного покрытия и состояние обочин;

прочность дорожной одежды;

грузоподъемность искусственных дорожных сооружений;

объем и вид повреждений проезжей части, земляного полотна и системы водоотвода, искусственных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги и технических средств организации дорожного движения;

3) характеристики автомобильной дороги, определяющие совокупность показателей, влияющих на эффективность и безопасность работы автомобильного транспорта (далее - параметры движения транспортного потока):

средняя скорость движения транспортного потока;

безопасность движения транспортного потока;

пропускная способность, уровень загрузки автомобильной дороги движением;

среднегодовая суточная интенсивность движения и состав транспортного потока;

способность дороги пропускать транспортные средства с допустимыми для движения осевыми нагрузками, общей массой и габаритами.

5. По результатам оценки технического состояния владельцем автомобильной дороги:

1) устанавливается соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги требованиям технических регламентов;

2) обосновывается возможность движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам.»